**JAK WYKONAĆ (USZYĆ) SPÓDNICĘ Z POŁOWY KOŁA? KROK PO KROKU**

1. **Wykrojenie i podklejenie elementów.**

Przed wykrojeniem elementów zdekatyzuj tkaninę, czyli poddaj ją działaniu temperatury oraz pary wodnej(całą powierzchnię materiału przeprasuj żelazkiem) w celu właściwego wykurczu materiału. Następnie ułóż przygotowaną wcześniej formę na materiale (materiał jest złożony na pół i na nim ułóż papierową formę, czyli 1/4 koła . Przypnij formę szpilkami i dodaj na szwy na linii talii i linii dołu po 1cm. **Pamiętaj aby dodać 1,5cm zapasu na szew z tyłu.** Wykrój spódnicę.

**Następnie z resztek wykrój pasek o szerokości 7cm i długości o 5cm dłuższej od obwodu Twojej talii.** Pasek usztywnij wprasowując fizelinę, a następnie(po jego długości) zaprasuj na połowę .





1. **Zeszyj tylni szew zostawiając przy talii niezaszyte 19cm na zamek. Obrzuć brzegi. Rozprasuj.**



1. **Wszyj zamek zwykły lub kryty, wyprasuj całość.**

Jak wszyć zamek zwykły?<https://www.youtube.com/watch?v=j6DrwxC-mjk>

Jak wszyć zamek kryty?<https://www.youtube.com/watch?v=XiXjM_HG4xQ>



1. **Wszycie paska.**

Najpierw przyszyj 1 warstwę paska do talii. Zaprasuj.



Zszyj krótkie końce paska (ja od razu montowałam pętelki do guzików). Uwaga! Jeśli nie wiesz jak ułożyć i zszyć końcówki paska popatrz na prezentację dotyczącą wykonania spódnicy z całego koła.



Podwiń drugą krawędź paska do środka i zepnij szpilkami. –**prawa strona**



**Lewa strona** spódnicy .



Ostebnuj cały pasek ściegiem prostym. Zrób zapięcie – przyszyj guziki.



1. **Zawieś spódnicę na wieszak lub nałóż na manekin i pozostaw na 24 godziny w celu właściwego wyciągnięcia się dołu.** Spódnice z klosza krojone są ze skosu co sprawia, że nitki wątku i osnowy przesuwają się względem siebie i materiał wyciąga się w dół. Im lżejszy materiał tym bardziej to widać i po uszyciu spódnica miałaby „ogony”.

Zatem – odwieś spódnicę, a po odwieszeniu – wyrównaj dół i dopiero potem zabierz się za jego podłożenie.

1. **Podłożenie dołu spódnicy.**

Najpierw dookoła dokładnie zaznacz za pomocą linijki i kredy/mydełka gdzie powinna być krawędź! Obrzuć krawędź dołu na maszynie wieloczynnościowej ściegiem owerlokowym lub zygzakowym. Zaprasuj linię dołu i poprzypinaj szpilkami. Dół przeszyj ściegiem prostym na maszynie lub podszyj ręcznie ściegiem krytym.

**SPÓDNICA GOTOWA ☺**



**Polecam materiały instruktażowe:**

<https://longredthread.wordpress.com/2012/12/22/jak-uszyc-spodnice-z-polkola-w-stylu-lat-50tych-tutorial/>

Jak uszyć spódnicę z połowy koła <https://www.youtube.com/watch?v=Pt4T6xU9Nn0>

**POWODZENIA ☺**